# Riešenie problémov

## Zariadenie sa nepodarilo nájsť

Skontrolujte, či sú zariadenia a prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač) zapnuté.
Ak zariadenie používate v sieti Ethernet, skontrolujte, či je správne pripojené do smerovača pomocou kábla LAN.
Ak sú na prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači) nastavené obmedzenia prístupu, zaregistrujte adresu MAC alebo IP zariadenia v prístupovom bode. Adresu MAC si overte na ovládacom paneli výrobku alebo hárku stavu siete.
Ak je zapnutá funkcia Privacy separator prístupového bodu (alebo bezdrôtového smerovača), vypnite ju. Podrobnosti nájdete v príručke prístupového bodu (alebo bezdrôtového smerovača).
Overte, či je adresa IP správna. Malo by sa zabrániť prelínaniu s inými a zariadenie nemôžete pripojiť do iného segmentu siete.

## Zariadenie nemožno pripojiť do siete

Overte, či je nadviazaná komunikácia medzi počítačom a prístupovým bodom (alebo bezdrôtovým smerovačom).
Overte, či je SSID (sieťový názov) použitý v prístupovom bode vybratý alebo správne zadaný. Nemôžete použiť iné znaky ako ASCII.
Heslo rozlišuje veľké a malé písmená. Overte, či je heslo zadané správne.
Premiestnite zariadenie bližšie k prístupovému bodu alebo nastavte externú anténu prístupového bodu.
Rušenie rádiových vĺn zapríčinené inými bezdrôtovými zariadeniami môže prerušiť bezdrôtové spojenie. Overte, či nie sú zapnuté iné bezdrôtové zariadenia v blízkosti.