# Odpravljanje težav

## Izdelka ni mogoče najti

Prepričajte se, da sta izdelek in dostopna točka (ali brezžični usmerjevalnik) vklopljena.
Če izdelek uporabljate v omrežju Ethernet, se prepričajte, da je izdelek pravilno povezan z zvezdiščem prek kabla LAN.
Če so na dostopni točki (ali brezžičnem usmerjevalniku) nastavljene omejitve dostopa, registrirajte naslov MAC ali naslov IP izdelka za dostopno točko. Preverite naslov MAC na nadzorni plošči ali listu stanja omrežja.
Če je na dostopni točki (ali brezžičnem usmerjevalniku) vklopljena funkcija »Privacy Separator«, jo onemogočite. Za več podrobnosti preberite navodila za uporabo dostopne točke (ali brezžičnega usmerjevalnika).
Preverite, če je naslov IP pravilen. Naslov se ne sme prekrivati z drugimi naslovi, prav tako pa ne smete povezati izdelka z drugim členom omrežja.

## Izdelka ni mogoče povezati z omrežjem

Preverite, če je med računalnikom in dostopno točko (ali brezžičnim usmerjevalnikom) vzpostavljena komunikacija.
Preverite, če je SSID (ime omrežja) za dostopno točko izbrano ali pravilno vneseno. Ne morete uporabiti znakov, ki niso v sistemu ASCII.
Geslo razlikuje med velikimi in malimi črkami. Preverite, ali je geslo pravilno vneseno.
Izdelek premaknite bližje dostopni točki ali prilagodite zunanjo anteno dostopne točke.
Motnje radijskih valov zaradi drugih brezžičnih naprav lahko prekinejo brezžično povezavo. Preverite, da druge brezžične naprave v bližini niso vklopljene.