Αν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του προϊόντος, δοκιμάστε τα ακόλουθα.

## Ελέγξτε την τροφοδοσία του προϊόντος.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι καλά συνδεδεμένο στην ηλεκτρική πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι ενεργοποιημένη.

### Αν ο εκτυπωτής δεν είναι ενεργοποιημένος:

Ενεργοποιήστε το προϊόν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Πίσω].

### Αν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν είναι δυνατή η αναγνώρισή του:

Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

## Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στο προϊόν και τον υπολογιστή σας.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεμένο στον εκτυπωτή και στον υπολογιστή και ελέγξτε το για τυχόν φθορές ή τσακίσματα.
Δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του εκτυπωτή κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εάν είναι συνδεδεμένος σε συσκευή διανομής των εργασιών εκτύπωσης (printer buffe) ή μεταγωγέα (pritner switch). Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB.
Αν ο εκτυπωτής συνδέεται με τον υπολογιστή σας μέσω USB hub, συνδέστε τον εκτυπωτή στις πρώτες θέσεις του hub. Αν ακόμη δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του εκτυπωτή, δοκιμάστε να τον συνδέσετε απευθείας στον υπολογιστή χωρίς τη μεσολάβηση του USB hub.
Αν ο εκτυπωτής συνδέεται με τον υπολογιστή σας μέσω USB hub, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας το αναγνωρίζει.

### Όταν ελέγξετε τη σύνδεση ανάμεσα στο προϊόν και τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην επιλογή [Πίσω].