# Rešavanje problema

## Proizvod ne može da se pronađe

Uverite se da su proizvod i pristupna tačka (ili bežični ruter) uključeni.
Ako proizvod koristite u Ethernet mreži, uverite se da je proizvod mrežnim kablom pravilno povezan sa čvorištem.
Ako je na pristupnoj tački (ili bežičnom ruter) podešen ograničen pristup, registrujte MAC ili IP adresu proizvoda na pristupnoj tački. MAC adresu proizvoda proverite na kontrolnoj tabli proizvoda ili listu statusa mreže.
Ako je funkcija pristupne tačke (ili bežičnog rutera) za razdvajanja zbog privatnosti omogućena, onemogućite je. Za više pojedinosti, pogledajte uputstvo za upotrebu pristupne tačke (ili bežičnog rutera).
Proverite da li je IP adresa tačna. Preklapanje sa drugima treba eliminisati, a proizvod ne možete povezati sa drugim segmentom mreže.

## Proizvod ne može da se poveže na mrežu

Proverite da li je uspostavljena komunikacija između računara i pristupne tačke (ili bežičnog rutera).
Proverite da li je SSID (naziv mreže) upotrebljen na pristupnoj tački pravilno izabran ili unet. Možete koristiti samo ASCII znakove.
Lozinka prepoznaje velika i mala slova. Proverite da li je lozinka pravilno uneta.
Proizvod približite pristupnoj tački ili promenite položaj spoljnih antena pristupne tačke.
Smetnje izazvane radio talasima drugih uređaja mogu prekinuti bežičnu vezu. Proverite da li su drugi bežični uređaju u okolini uključeni.