# Bozuklyklary tapmak we düzetmek

## Önümi tapyp bolmaýar

Önümiň we ygtyýar nokadynyň (ýa-da simsyz routeriň) çatykdygyny anyklaň.
Eger önümi Ethernet tor ulgamynda ulanýan bolsaňyz, önümiň LAN kabeli arkaly öýjüge dogry baglanylandygyny anyklaň.
Eger ygtyýar nokadynda (ýa-da simsyz routerda) çäklendiriji sazlamalar girizilen bolsa, önümiň MAC ýa-da IP salgysyny ygtyýar nokadynda belgä goýuň. MAC salgysyny önümiň dolandyryş panelinden ýa-da tor ulgamy ýagdaýy sahypasyndan barlaň.
Eger ygtyýar nokadyň (ýa-da simsyz routeriň) hususylygy bölme aýratynlygy çatylan bolsa, ony öçüriň. Giňişleýin maglumat üçin, ygtyýar nokadyň (ýa-da simsyz routeriň) ulanyş kitapçasyna ýüz tutuň.
IP salgynyň dogrydygyny barlaň. Onuň beýlekiler bilen kesişmegi we önümi başga bir tor ulgamy segmentine baglamaga mümkinsizligi ýok edilmelidir.

## Önümi tor ulgamyna baglap bolmaýar

Kompýuter bilen ygtyýar nokadyň (ýa-da simsyz routeriň) arasynda arabaglanyşygyň gurulanlygyny barlaň.
Ygtyýar nokadynda ulanylýan SSID-yň (Tor ulgamy ady) saýlanandygyny ýa-da dogry girizilendigini barlaň. Siz ASCII däl belgileri ulanyp bilmersiňiz.
Açarsözi baş we setir harplary tarawutlandyrýandyr. Açarsözüniň dogry girizilendigini barlaň.
Önümi ygtyýar nokadyna golaýlaşdyryň ýa-da ygtyýar nokadyň daşky antennasyny sazlaň.
Beýleki simsyz enjamlaryň döredýän radio tolkunlarynyň päsgelçilikleri simsyz arabaglanyşygy bozup bilerler. Golaýda ýerleşýän beýleki simsyz enjamlaryň işledilmedigini barlaň.