# Ақаулықтарды жою

## Өнімді табу мүмкін емес

Өнім мен кіру нүктесінің (немесе сымсыз маршрутизатордың) қосулы тұрғанын тексеріңіз.
Егер өнімді Ethernet желісінде қолдансаңыз, оның хабқа жергілікті желі кабелімен дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
Егер кіру нүктесіне (немесе сымсыз маршрутизаторға) шектеулер қойылған болса, өнімнің MAC немесе IP мекенжайын кіру нүктесіне тіркеңіз. өнімнің басқару тақтасындағы немесе желі күйінің парағындағы MAC мекенжайын тексеріңіз.
Егер кіру нүктесінің (немесе сымсыз маршрутизатордың) құпиялылық бөлгіші мүмкіндігі іске қосулы болса, оны ажыратыңыз. Қосымша мәлімет алу үшін кіру нүктесінің (немесе сымсыз маршрутизатордың) нұсқаулығын қараңыз.
IP мекенжайының дұрыс екенін тексеріңіз. Ол басқалармен қабаттасуын болдыртпайтындықтан, өнімді басқа желі сегментіне қоса алмайсыз.

## Өнімді желіге қосу мүмкін емес

Компьютер мен кіру нүктесінің (немесе сымсыз маршрутизатордың) арасында байланыстың орнатылғанын тексеріңіз.
Кіру нүктесінде қолданылатын SSID (желі атауы) таңдалғанын немесе дұрыс енгізілгенін тексеріңіз. ASCII емес таңбаларды қолдану мүмкін емес.
Құпия сөз регистрді ескереді. Құпия сөздің дұрыс енгізілгенін тексеріңіз.
Өнімді кіру нүктесіне жақындау жылжытыңыз немесе кіру нүктесінің сыртқы антеннасын реттеңіз.
Басқа сымсыз құрылғылардан туындайтын радио толқын кедергісі сымсыз байланысқа кедергі етуі мүмкін. Жанындағы басқа сымсыз құрылғылардың өшіп тұрғанын тексеріңіз.