# Nasazlıqların aşkarlanması

## Məhsulu tapmaq mümkün deyil

Məhsulun və giriş nöqtəsinin (və ya simsiz yönləndiricinin) yanılı olduğuna əmin olun.
Məhsulu Ethernet şəbəkəsində istifadə edirsinizsə, məhsulun mərkəzə LAN kabeli ilə düzgün qoşulduğundan əmin olun.
Giriş nöqtəsində (və ya simsiz yönləndiricidə) giriş məhdudiyyətləri qurulmuşsa, məhsulun MAC ünvanını və ya IP ünvanını giriş nöqtəsində qeydiyyatdan keçirin. Məhsulun idarəetmə panelində və ya şəbəkə vəziyyəti vərəqində MAC ünvanını yoxlayın.
Giriş nöqtəsinin (və ya simsiz yönləndiricinin) məxfilik ayırıcısı funksiyası aktivdirsə, onu qeyri-aktivləşdirin. Əlavə məlumat üçün giriş nöqtəsinin (və ya simsiz yönləndiricinin) təlimatına baxın.
IP ünvanının düzgünlüyünü yoxlayın. Onun digərləri ilə üst-üstə düşməsinə imkan verilməməlidir və siz məhsulu fərqli şəbəkə seqmentinə qoşa bilməzsiniz.

## Məhsulu şəbəkəyə qoşmaq mümkün deyil

Kompüterlə giriş nöqtəsi (və ya simsiz yönləndirici) arasında qurulmuş kommunikasiyanı yoxlayın.
Giriş nöqtəsində istifadə edilən SSID-nin (Şəbəkə adının) düzgün seçildiyini və ya daxil edildiyini yoxlayın. Qeyri-ASCII simvollarından istifadə edə bilməzsiniz.
Parol böyük/kiçik hərflərə həssasdır. Parolun düzgün daxil edildiyini yoxlayın.
Məhsulu giriş nöqtəsinə yaxınlaşdırın və ya giriş nöqtəsinin xarici antennasını tənzimləyin.
Digər simsiz cihazlardan radio dalğa müdaxiləsi simsiz bağlantını kəsə bilər. Yaxınlıqdakı digər simsiz cihazların yanılı olmadığını yoxlayın.